Request: VSCATTERPF0DPS DISP_WIDTH:8, MEM_WIDTH:1, MEM0:byte ptr [RAX+ZMM0*1-0x1], MODE:2, REG0:K1, SMODE:2
OPERAND ORDER: MEM0 REG0 
Encodable! 62F27D49C66C00FF
.byte 0x62,0xf2,0x7d,0x49,0xc6,0x6c,0x00,0xff
