F30F7EDF
ICLASS: MOVQ   CATEGORY: DATAXFER   EXTENSION: SSE2  IFORM: MOVQ_XMMdq_XMMq_0F7E   ISA_SET: SSE2
SHORT: movq xmm3, xmm7
Encodable! 660FD6FB
Discrepenacy after re-encoding. dec_len= 4 [F30F7EDF] enc_olen= 4 [660FD6FB] for instruction: MOVQ MOVQ_XMMdq_XMMq_0F7E EASZ:2, EOSZ:2, FIRST_F2F3:3, HAS_MODRM:1, ILD_F3, LAST_F2F3:3, LZCNT, MAP:1, MAX_BYTES:4, MOD:3, MODE:1, MODRM_BYTE:223, NOMINAL_OPCODE:126, NPREFIXES:1, OSZ, OUTREG:XMM7, P4, POS_MODRM:3, POS_NOMINAL_OPCODE:2, REG:7, REG0:XMM3, REG1:XMM7, RM:3, SMODE:1, SRM:6, TZCNT
0		REG0/W/DQ/EXPLICIT/NT_LOOKUP_FN/XMM_R
1		REG1/R/Q/EXPLICIT/NT_LOOKUP_FN/XMM_B
YDIS: movq xmm3, xmm7
vs Encode  request: MOVQ EASZ:2, EOSZ:2, FIRST_F2F3:3, HAS_MODRM:1, ILD_F3, LAST_F2F3:3, LZCNT, MAP:1, MAX_BYTES:4, MOD:3, MODE:1, MODRM_BYTE:223, NOMINAL_OPCODE:126, NPREFIXES:1, OSZ, OUTREG:XMM7, P4, POS_MODRM:3, POS_NOMINAL_OPCODE:2, REG:7, REG0:XMM3, REG1:XMM7, RM:3, SMODE:1, SRM:6, TZCNT
OPERAND ORDER: REG0 REG1 

