#XED version: [7.59.0-27-gaedb4c5]
488B05411D1100
MOV MOV_GPRv_MEMv DISP_WIDTH:32, EASZ:3, EOSZ:3, HAS_MODRM:1, LZCNT, MAX_BYTES:7, MEM0:ptr [RIP+0x111d41], MODE:2, MODRM, MODRM_BYTE:5, NEED_MEMDISP:32, NOMINAL_OPCODE:139, NPREFIXES:1, NREXES:1, OUTREG:RAX, P4, POS_DISP:3, POS_MODRM:2, POS_NOMINAL_OPCODE:1, REG0:RAX, REX, REXW, RM:5, SMODE:2, SRM:3, TZCNT, USING_DEFAULT_SEGMENT0
0		REG0/W/V/EXPLICIT/NT_LOOKUP_FN/GPRV_R
1		MEM0/R/V/EXPLICIT/IMM_CONST/1
YDIS: mov rax, qword ptr [rip+0x111d41]
ICLASS: MOV   CATEGORY: DATAXFER   EXTENSION: BASE  IFORM: MOV_GPRv_MEMv   ISA_SET: I86
SHORT: mov rax, qword ptr [rip+0x111d41]
Encodable! 488B05411D1100
Identical re-encoding
