PARSING BYTES: 8b 44 18 00 
MOV MOV_GPRv_MEMv DISP_WIDTH:8, EASZ:2, EOSZ:2, HAS_MODRM:1, HAS_SIB, LZCNT, MAX_BYTES:4, MEM0:ptr DS[EAX+EBX*1], MOD:1, MODE:1, MODRM, MODRM_BYTE:68, NEED_MEMDISP:8, NOMINAL_OPCODE:139, OUTREG:EAX, P4, POS_DISP:3, POS_MODRM:1, POS_SIB:2, REG0:EAX, RM:4, SIBINDEX:3, SMODE:1, SRM:3, TZCNT, USING_DEFAULT_SEGMENT0
0		REG0/W/V/EXPLICIT/NT_LOOKUP_FN/GPRV_R
1		MEM0/R/V/EXPLICIT/IMM_CONST/1
YDIS: mov eax, dword ptr [eax+ebx]
XED syntax: MOV DISP_WIDTH:8, EASZ:2, EOSZ:2, HAS_MODRM:1, HAS_SIB, LZCNT, MAX_BYTES:4, MEM0:ptr DS[EAX+EBX*1], MOD:1, MODE:1, MODRM, MODRM_BYTE:68, NEED_MEMDISP:8, NOMINAL_OPCODE:139, OUTREG:EAX, P4, POS_DISP:3, POS_MODRM:1, POS_SIB:2, REG0:EAX, RM:4, SIBINDEX:3, SMODE:1, SRM:3, TZCNT, USING_DEFAULT_SEGMENT0
ATT syntax: movl  (%eax,%ebx,1), %eax
INTEL syntax: mov eax, dword ptr [eax+ebx]
