664D0F7E07
ICLASS: MOVQ   CATEGORY: DATAXFER   EXTENSION: SSE2  IFORM: MOVQ_MEMq_XMMq_0F7E   ISA_SET: SSE2
SHORT: movq qword ptr [r15], xmm8
Encodable! 664D0FD607
Discrepenacy after re-encoding. dec_len= 5 [664D0F7E07] enc_olen= 5 [664D0FD607] for instruction: MOVQ MOVQ_MEMq_XMMq_0F7E EASZ:3, EOSZ:3, HAS_MODRM:1, LZCNT, MAP:1, MAX_BYTES:5, MEM0:qword ptr [R15], MEM_WIDTH:8, MODE:2, MODRM, MODRM_BYTE:7, NOMINAL_OPCODE:126, NPREFIXES:2, NREXES:1, OSZ, OUTREG:XMM8, P4, POS_MODRM:4, POS_NOMINAL_OPCODE:3, PREFIX66, REG0:XMM8, REXB, REXR, REXW, RM:7, SMODE:2, SRM:6, TZCNT, USING_DEFAULT_SEGMENT0
0		MEM0/W/Q/EXPLICIT/IMM_CONST/1
1		REG0/R/Q/EXPLICIT/NT_LOOKUP_FN/XMM_R
YDIS: movq qword ptr [r15], xmm8
vs Encode  request: MOVQ EASZ:3, EOSZ:3, HAS_MODRM:1, LZCNT, MAP:1, MAX_BYTES:5, MEM0:qword ptr [R15], MEM_WIDTH:8, MODE:2, MODRM, MODRM_BYTE:7, NOMINAL_OPCODE:126, NPREFIXES:2, NREXES:1, OSZ, OUTREG:XMM8, P4, POS_MODRM:4, POS_NOMINAL_OPCODE:3, PREFIX66, REG0:XMM8, REXB, REXR, REXW, RM:7, SMODE:2, SRM:6, TZCNT, USING_DEFAULT_SEGMENT0
OPERAND ORDER: MEM0 REG0 

