0F1AFF
ICLASS: NOP   CATEGORY: WIDENOP   EXTENSION: BASE  IFORM: NOP_GPRv_GPRv_0F1A   ISA_SET: PPRO
SHORT: nop edi, edi
Encodable! 0F1FFF
Discrepenacy after re-encoding. dec_len= 3 [0F1AFF] enc_olen= 3 [0F1FFF] for instruction: NOP NOP_GPRv_GPRv_0F1A EASZ:3, EOSZ:2, HAS_MODRM:1, LZCNT, MAP:1, MAX_BYTES:3, MOD:3, MODE:2, MODRM_BYTE:255, NOMINAL_OPCODE:26, OUTREG:EDI, P4, POS_MODRM:2, POS_NOMINAL_OPCODE:1, REG:7, REG0:EDI, REG1:EDI, RM:7, SMODE:2, SRM:2, TZCNT
0		REG0/R/V/EXPLICIT/NT_LOOKUP_FN/GPRV_B
1		REG1/R/V/EXPLICIT/NT_LOOKUP_FN/GPRV_R
YDIS: nop edi, edi
vs Encode  request: NOP EASZ:3, EOSZ:2, HAS_MODRM:1, LZCNT, MAP:1, MAX_BYTES:3, MOD:3, MODE:2, MODRM_BYTE:255, NOMINAL_OPCODE:26, OUTREG:EDI, P4, POS_MODRM:2, POS_NOMINAL_OPCODE:1, REG:7, REG0:EDI, REG1:EDI, RM:7, SMODE:2, SRM:2, TZCNT
OPERAND ORDER: REG0 REG1 

