F30F1BFF
ICLASS: NOP   CATEGORY: WIDENOP   EXTENSION: BASE  IFORM: NOP_GPRv_GPRv_0F1B   ISA_SET: PPRO
SHORT: nop edi, edi
Encodable! F30F1FFF
Discrepenacy after re-encoding. dec_len= 4 [F30F1BFF] enc_olen= 4 [F30F1FFF] for instruction: NOP NOP_GPRv_GPRv_0F1B EASZ:3, EOSZ:2, FIRST_F2F3:3, HAS_MODRM:1, ILD_F3, LAST_F2F3:3, LZCNT, MAP:1, MAX_BYTES:4, MOD:3, MODE:2, MODRM_BYTE:255, NOMINAL_OPCODE:27, NPREFIXES:1, OUTREG:EDI, P4, POS_MODRM:3, POS_NOMINAL_OPCODE:2, REG:7, REG0:EDI, REG1:EDI, REP:3, RM:7, SMODE:2, SRM:3, TZCNT
0		REG0/R/V/EXPLICIT/NT_LOOKUP_FN/GPRV_B
1		REG1/R/V/EXPLICIT/NT_LOOKUP_FN/GPRV_R
YDIS: nop edi, edi
vs Encode  request: NOP EASZ:3, EOSZ:2, FIRST_F2F3:3, HAS_MODRM:1, ILD_F3, LAST_F2F3:3, LZCNT, MAP:1, MAX_BYTES:4, MOD:3, MODE:2, MODRM_BYTE:255, NOMINAL_OPCODE:27, NPREFIXES:1, OUTREG:EDI, P4, POS_MODRM:3, POS_NOMINAL_OPCODE:2, REG:7, REG0:EDI, REG1:EDI, REP:3, RM:7, SMODE:2, SRM:3, TZCNT
OPERAND ORDER: REG0 REG1 

