# Como posso tornar meu servidor acessível para outros jogadores?

### 1. Configure um IP estático

Configure um IP estático no PC que hospeda o servidor de jogo e copie-o para uso posterior:

- [Windows 11](https://pureinfotech.com/set-static-ip-address-windows-11/)
- [Windows 10](https://pureinfotech.com/set-static-ip-address-windows-10/)

### 2. Faça login no seu Roteador

Você precisará acessar a interface web do seu roteador em 192.168.1.1 ou 192.168.0.1.
Lembre-se que a IP de acesso ao seu roteador pode mudar conforme o seu provedor de internet.
Poderá ser necessário um nome de usuário e senha para fazer o login: consulte o manual do seu roteador para instruções precisas.

### 3. Encontre a Seção de Redirecionamento de Porta

Após fazer login, vá para a seção de redirecionamento de porta nas configurações do seu roteador.
A localização pode variar de um roteador para outro, mas geralmente é rotulada como "Redirecionamento de Porta," "Mapeamento de Porta" ou "Servidor Virtual."
Consulte o manual do seu roteador para instruções precisas.

### 4. Adicione uma Regra de Redirecionamento de Porta

Agora, você precisará criar uma nova regra de redirecionamento de porta. Eis o que normalmente você precisará especificar:

- **Nome do Serviço:** Escolha um nome para sua regra de redirecionamento de porta (por exemplo, "Servidor de Jogo Fortnite").
- **Número da Porta:** Insira 7777 para ambas as portas externa e interna.
- **Protocolo:** Selecione o protocolo UDP.
- **Endereço IP Interno:** Insira o endereço IP estático que você configurou anteriormente.
- **Ativar:** Certifique-se de que a regra de redirecionamento de porta esteja ativada.

### 5. Salve e Aplique as Alterações

Após configurar a regra de redirecionamento de porta, salve suas alterações e aplique-as. 
Isso pode envolver clicar em um botão "Salvar" ou "Aplicar" na interface web do seu roteador.

### 6. Tente hospedar um jogo!
